***тел./факс (499) 503-73-21(Ногинск), 503-73-38(Москва),503-73-58(Троицк)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фаскосниматель МТ 6 | Мощность 1200 Вт Скорость холостого хода 3000-6000 об/мин. Maкс. высота фрезерования (45°)- 6мм;Mин. диаметр для внутренних углов - 20 мм. Вес - 4,6 кг.  Стандартная комплектация: ключ, шпиндель с фиксатором, разводной ключ, кейс, фрезерная головка 45°, сменные пластины - 2шт. |  | 25 418,80 руб. без НДСБез скидки**СКИДКА 30%** |
| Фаскосниматель МТ 12 | Мощность 1800 Вт Количество оборотов холостого хода - 2300/6500 об/мин. Установка скорости вращения 1/2/3/4/5/6: 2300 /2600 /3700 /4800 /5800 /6500 Фрезерная головка - 45° (опция 30°, 37,5°) Maксимальная глубина фрезерования (45 °) - 10.6 мм Мин. диаметр для внутренних углов 30 мм Вес - 6,5кг. Стандартная комплектация: фрезерная головка под угол 45°; твердосплавные фрезы (в наборе 5шт); гаечный ключ; шпиндель с фиксатором; шестигранный ключ М6; кейс. |  | 34 258,70 руб. без НДСБез скидки**СКИДКА 30%** |
| Станок МТ-128 | **Технические характеристики:**Двигатель, В/Гц 220/50Скорость, м/мин. 20/29/50Резка под углом 90°, мм 128/115х150Резка под углом 45°, мм 76/76х115Размер ленты, мм 13х0,65х1634Масса (нетто/брутто), кг 60/61Размеры станка, мм 895х457х985 |  | 22 699,30 руб.Без НДС без скидки**СКИДКА 30%** |
| Трубогиб TG-32 | Мощность - 1800 Вт Напряжение - 230В; 50/60Гц Частота вращения гибочного инструмента - 3,5 обор./мин. Максимальный диаметр изгибаемых труб - 32 мм (1-1/4'') Вес - 20 кгС набором башмаков | DB32(L) | 105 719,10 руб. Без НДС без скидки**СКИДКА 50%** |
| Прямошлифовальная машинка ПМ-50 | Мощность - 1200 Вт Число оборотов на холостом ходу - 2500-6500 об/мин. Диаметр цанги, мм - 6Скорость вращения (б/нагрузки), об/мин – 10000-28000 | dg50L(L) | 6 420,10 руб.Без НДС без скидки**СКИДКА 30%** |
| Электрорез  | Мощность 2400 ВтСкорость 5000 об/минДиаметр диска 305 ммТолщина диска 3 ммПосадочный диаметр 22,2 ммМасса диска 1,78 кгМаксимальная глубина реза 100 ммМасса брутто/нетто 11,82 / 9,5 кгГабариты 464х575х390 ммУровень звукового давления (под нагрузкой) 102,4 dB(A)Уровень вибрации 4,8 м/с2Поставляется с алмазным диском. | disccutterspecsheet | 17 181.50 руб.Без НДС без скидки**СКИДКА 30%** |
| Буры | Буры LABOR для работ по бетону и камню выполнены по технологии «4 plus», отражающей основные преимущества твердосплавных наконечников. Хвостовики SDS MAX и SDS PLUS совместимы с перфораторами всех марок. |  | Цену и наличие уточняйте у менеджеров**СКИДКА от 30%** |
| **MR 13D + MR 26D** | Угол заточки: 90º - 135º Диаметры затачиваемых сверл: 2,1-13ммЗаточной алмазный диск: CNB-13D,SDC-13DГабаритные размеры: 310х180х190 ммВес: 10 кг Размер затачиваемых сверл: d12 – d30ммУглол заточки: 90º - 145ºМощность: AC220V/300WСкорость вращения: 2800 обор/мин.Диск алмазный заточной: CBN 200Габаритные размеры: 460х240х220 ммВес: 30кг  |  | **77 878 руб. БЕЗ НДС****И****87 302руб. с НДС** |
| **Х313** | Диаметр фрез (мм) Ø 3 – 13Мощность двигателя (Вт) 250Скорость вращения (об/мин) 6000Угол наклона осей, градус 6, 20, 30Алмазный диск CBN 120#/300#, SDC 120#/300#,Габариты (мм) 310х260х290 | **х313** | **69 302.20 руб.** **БЕЗ НДС****СКИДКА 20%** |
| **Х1225** |  Диаметр фрез (мм) Ø 12 – 25Мощность двигателя (Вт) 750Скорость вращения (об/мин) 4500Угол наклона осей, градус 6, 20, 30Алмазный диск CBN 150#, SDC 150#Габариты (мм) 360х290х340 | **х 1225** | **85 020.20 руб.** **БЕЗ НДС****СКИДКА 20%** |
| **Модель HS06-1322** | Максимальное расстояние от оси отверстия до края детали, мм 60Максимальный диаметр отверстия, мм 22Максимальная толщина металла, мм 13Среднее время пробивки отверстия, сек. 7,9Максимально допустимое давление масла, МПа 68,65Ход штока, мм 21Максимальное усилие, т 36,7Масса, кг. 20,5 | page3pic3page3pic3 2 по цене 1 | ***152 359,50 руб.*** |

***(диски, борфрезы, сверла от 45 диаметра, концевые фрезы, отрезные фрезы и др.)***