***Уникальное предложение!!! только до 22.10.2014***

***Приобретая модульную установку EvoSystem***

***(Двигатель с муфтой + генератор + водяной насос***

***+***

***моечное устройство высокого давления)***

***Вы экономите 40%***

**48 152 р.**

**77 989,5 р.**

********

|  |
| --- |
| **Двигатель с муфтой (сцеплением) GT600**  **Технические характеристики**  Мощность – 6 л.с.;  Вместимость топливного бака – 3,8л;  Режим работы – 3300 об/мин.  **Генератор GEN2800**  **Технические характеристики**  Мощность - 2,5кВТ (50Гц);  Максимальная мощность – 2,8кВт;  Номинальный ток – 16А;  Выход переменного тока – 220В.  **Моечное устройство высокого давления PW3200**  **Технические характеристики**  Моечное давление – 175 Бар;  Подача воды – 8 л/мин;  Длина шланга – 8 м;  **Водяной насос DWP1000**  **Технические характеристики**  Диаметр входного отверстия насоса – 75мм;  Высота подъема - 28 м;  Высота всасывания - 8 м;  Производительность - 1000 л/мин. |