***Уникальное предложение!!! только до 22.10.2014***

***Приобретая модульную установку EvoSystem***

***(Двигатель с муфтой + генератор + водяной насос***

***+***

***моечное устройство высокого давления)***

***Вы экономите 40%***

**48 152 р.**

**77 989,5 р.**

********

|  |
| --- |
| **Двигатель с муфтой (сцеплением) GT600****Технические характеристики**Мощность – 6 л.с.;Вместимость топливного бака – 3,8л;Режим работы – 3300 об/мин.**Генератор GEN2800****Технические характеристики**Мощность - 2,5кВТ (50Гц);Максимальная мощность – 2,8кВт;Номинальный ток – 16А;Выход переменного тока – 220В.**Моечное устройство высокого давления PW3200****Технические характеристики**Моечное давление – 175 Бар;Подача воды – 8 л/мин;Длина шланга – 8 м;**Водяной насос DWP1000** **Технические характеристики**Диаметр входного отверстия насоса – 75мм;Высота подъема - 28 м;Высота всасывания - 8 м; Производительность - 1000 л/мин. |